ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на виконання робіт з ремонту та регулювання дверного блоку (ПВХ/алюміній)

1. Опис проблеми
На об'єкті зафіксовано відходження (розходження) горизонтального імпоста від профілю рами/стулки. У результаті утворився зазор, викликаний деформацією, послабленням або вириванням механічного з'єднувача (закладної імпоста). Це призвело до перекосу геометричних параметрів дверного полотна та порушення функції притиску дверей. 

2. Склад та послідовність виконуваних робіт
1. Демонтажні роботи:
Акуратно демонтувати штапики з прилеглих секцій дверного полотна/рами. 
· Витягти склопакети, дотримуючись правил техніки безпеки. 

2. Відновлення жорсткості та геометрії імпоста:
· Провести ревізію стану штатної закладної деталі імпоста. 
· Притягнути імпост до профілю рами/стулки. 
· У разі пошкодження/виривання закладної: виконати фіксуюче стягування імпоста до несучого профілю з двох боків із використанням посилених металевих кутників (кутників-з'єднувачів) та спеціалізованого кріплення. 

3. Монтаж склопакетів та розклинювання:
· Встановити склопакети на штатні місця. 
· Виконати правильне розклинювання (розтяжку) склопакетів за допомогою фальцевих вкладишів та підкладок для відновлення жорсткості та геометрії стулки. 
· Встановити штапики на місце. 

4. Регулювання та фінішне налаштування:
Виконати повне регулювання фурнітури дверей (по висоті, горизонталі та притиску). 
· Перевірити плавність ходу стулки, щільність прилягання ущільнювачів та коректну роботу замикаючих механізмів. 



3. Вимоги до виконавця та якості робіт
· Кваліфікація: Наявність досвіду роботи з профільними системами та регулюванням важких дверних конструкцій.

· Інструмент та матеріали: Виконавець повинен мати весь необхідний інструмент, а також якісні витратні матеріали (підкладки під склопакети, металеві кутники, саморізи/гвинти відповідного кроку та довжини). 

· Гарантія: Зазори в місці примикання імпоста мають бути повністю ліквідовані, двері повинні вільно зачинятися та забезпечувати герметичність. 

